安宁市第一人民医院脂肪、肌肉检测评估系统招标要求
OsiriX MD 软件：
1、用于医学诊断医疗影像处理，通过美国FDA等级医疗器材(Class ll Medical Device for diagnostic imagingin medicine)标准，同时通过欧洲CE认(European Directive 93/42/ EEC concering medicaldevices)。支援DICOM标准，与PACS整合，并且采用2D与3D的高阶影像处理分析技术，可以在 iPhone、iPad 上使用的应用APP，是一款医疗人员的医疗影像分析及展示的工具。同时是放射科的一个医疗成像工作站，可以检查病人的扫描仪和核磁共振成像，是独立的软件，易于安装，不需要特定的环境来工作。可以从CD或u盘内直接导入图像；
2、 软件功能：
2.1 打开并显示由医疗设备产生的全部医疗图像: CT，MRI,US,XA，RX，PET-CT，SPECT-CT；
2.2兼容DICOM文件。阅读多有语法，包括压缩语法: JPEG，JPEG-LS，JP2K，RLE...；
2.3通过FDA&CEII类医疗设备软件的诊断成像认证；
2.4无需特定硬件，即可与全部OSX计算机兼容；
2.5多语言界面；
2.6多显示器配置；
2.7视网膜屏幕增强；
2.8配置热键以实现高效的工作流程；
2.9可自定义的工具栏，可提率和生产率；
2.10 可自定义选项；
3、网络：
3.1可连接到医学图像服务器 (PACS)，并查询，发送和检索图像到OsiriX；
3.2符合DICOM 网络协议: C-STORE SCU /SCP,C-MOVE SCU/SCP,C-GET SCU/SCP,C-FIND SCU/SCP，WADO,工作清单；
3.3使用内置的数据库共享功能，DICOM服务器模式，Web服务器共享图像；
3.4创建自动路由规则；
4、后期处理
4.1 3D渲染工具，例如多平面重建，弯曲重建，3D体积渲染，3D表面渲染，3D内窥镜检查；
4.2  3D雕刻工具
4.3  在3D体积渲染，3D弯曲MPR或3D正交多平面中测量距离；
4.4  将3D图像导出为STL文件以用于3D打印机；
4.5  3D刚性套准；
[bookmark: _GoBack]4.6  在3D体积渲染或3D表面遣染中创建 FIyThru 影片
5、数据库和文件
5.1 数据库中存储不限数量的研究 (OsiriX 使用 SQLite 数据库以获得理想性能。没有物理限制)
5.2 在数据路中创建过滤器和相册
5.3 磁盘已满时的数据自动清理规则
5.4 在研究和系列中添加评论
5.5 创建，编辑和共享存储在数据库中的报告，格式为DICOM PDF (MicrosoftWord，Pages)
5.6 兼容DICOM的CD/DVD刻录 (跨平台查看器)
5.7 用于研究或教学的匿名研究
5.8 DICOM打印和标准打印DICOM字段编辑器: 更改或添加DICOM字段到研究或系列
5.9 将图像导出为TIFF，JPEG或PNG文件或Quicktime，MPEG4影片。读取和显示DICOM PDF和DICOMSR文件HIS / RIS SDK (XML-RPC服务器，osirix URL方案，插件体系结构) 兼容DICOM MPEG4影片统一病人ID转换并显示RTSTRUCT感兴趣区域；
6、软件特征
6.1 2D 检视器：OsiriX MD 包含直观的界面来显示图像；
6.2 3D后处理OsiriX MD提供了全部现代的后处理技术，例如MPR(多平面重建)，3D染(MP，体积染和表面渲染)。OSiriX MD支持弯曲平面重建 (3D-MPR)，以跟随器官如主动脉或支气管。可以将3D重建图像导出为电影，并将其存档到PACS中；
6.3 全部图像格式支持：OsiriX MD支持 DICOM文件，还支持几种不同类型的非DICOM 图像，例LSM文件，BloRad PIC，TIFF，AZALYZE，PNG，JPEGPDF，Quicktime，AVI，MPEG等；
6.4 医学影像支持：OsiriX MD读取并显示由医学成像模式产生的全部类型的DICOM 文件，包括由扫描仪，MR1，超声或标准 X 射线产生的图像.OsiriX MD 可以读取和显示与图像相关的全部DICOM字段，例如辐射剂量，图像位置，主治医师等。OsiriX MD可以将 DICOM文件导出到CD /DVD或U盘，包括一个独立的跨平台查看器以显示图像OsiriX MD使用SQL数据库存储和索引全部图像；
6.5 DICOM网格支持：OsiriX MD可以通过DICOM网格协议与其他设备进行通信，包括 PACS服务器。它支持全部压缩算法和传输语法.OsiriX MD可以通过 DICOM 网络协议或发送DICOM文件；
6.6 OsiriX MD已对Apple计算机进行了优化，包括多核处理器和图形板处理器支持.OsiriX MD使用异步读取立即显示图像， 可以直接在DICOM打印机上打印图像；
6.7 OsiriX MD支持完善的动态插件架构，以扩展现有功能这些插件可以直接以32位浮点数访问图像像素以进行操作；
7、苹果电脑一体机16+512G 8核 内存+容量升级；
8、配置：脂肪、肌肉检测检测软件（osirixj）及苹果电脑一体机。


