
安宁市第一人民医院院内谈判采购项目

响应文件
招标项目：                     
投标单位：

地    址：

电话传真：

联 系 人：

日    期：
响应文件目录

一、技术部分文件

1、开标一览表；

2、分项报价表；

3、采购需求及技术参数条款响应/偏离表；
4、投标函。

二、服务商资质证明文件

三、类似项目业绩

四、质量承诺及保障措施

五、违约责任承诺

六、技术服务团队配置情况

七、二次报价承诺书

（注：以上文件需加盖公章方生效。本项目采用综合评分进行评审）

一、技术部分文件

1、开标一览表

项目名称：安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目
项目编号：ANYGT-YNTP-2023N33
	供应商名称
	

	响应报价（元）
	小写：             大写：    

	合同履行期限
	

	质量承诺
	

	备注
	


注：此表请放在响应文件封面后第一页，以方便记录员进行记录。

供应商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

            年       月       日
一、技术部分文件

2、分项报价表
	（一）门诊五层

	序号
	名称
	投标品牌
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	六类非屏蔽网线
	
	4800
	米
	
	

	2
	双口面板
	
	70
	个
	
	

	3
	六类配线架
	
	3
	个
	
	

	4
	桥架
	
	66
	米
	
	

	5
	电工线槽
	
	3300
	米
	
	

	（二）门诊六层
	
	

	1
	六类非屏蔽网线
	
	1800
	米
	
	

	2
	双口面板
	
	30
	个
	
	

	3
	六类配线架
	
	2
	个
	
	

	4
	桥架
	
	35
	米
	
	

	5
	电工线槽
	
	1200
	米
	
	

	（三）2号住院楼二层
	
	

	1
	六类非屏蔽网线
	
	1800
	米
	
	

	2
	单口面板
	

	20
	个
	
	

	3
	六类配线架
	
	1
	个
	
	

	4
	电工线槽
	
	650
	米
	
	

	（四）系统集成费
	
	1
	项
	
	

	合 计
	


一、技术部分文件

3、采购需求及技术参数条款响应/偏离表

项目名称：安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目

项目编号： ANYGT-YNTP-2023N33  

	序号
	设备名称
	采购需求及技术参数
	投标产品响应内容
	响应/偏离

	（一）门诊五层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号

标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2

通过标准最高传输频率250MHz测试

单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m

标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 

护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm

包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱

安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃

6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书

产品符合TLC认证并提供证书

产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	
	

	2
	双口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式

组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露

网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入

带有标识纸和标识盖，方便维护和使用

面板尺寸：高度:86×宽度:86mm

颜色：白色

材料：ABS

六类非屏蔽模块参数：

保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U

后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸

标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 

线缆管理：自带后部线缆管理单元

标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识

IDC：磷青铜

金针：磷青铜表面镀金

线缆保护盖：PC 材料

进线方式：180°进线

卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG

打线方式：T568A/T568B

插头与插座插合次数：≥1000次

导线端接次数：≥250次

最高传输频率：250MHz

工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	4
	桥架
	C200*100
	
	

	5
	电工线槽
	ML30
	
	

	（二）门诊六层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号

标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2

通过标准最高传输频率250MHz测试

单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m

标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 

护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm

包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱

安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃

6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书

产品符合TLC认证并提供证书

产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	
	

	2
	双口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式

组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露

网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入

带有标识纸和标识盖，方便维护和使用

面板尺寸：高度:86×宽度:86mm

颜色：白色

材料：ABS

六类非屏蔽模块参数：

保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U

后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸

标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 

线缆管理：自带后部线缆管理单元

标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识

IDC：磷青铜

金针：磷青铜表面镀金

线缆保护盖：PC 材料

进线方式：180°进线

卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG

打线方式：T568A/T568B

插头与插座插合次数：≥1000次

导线端接次数：≥250次

最高传输频率：250MHz

工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	4
	桥架
	C200*100
	
	

	5
	电工线槽
	ML30
	
	

	（三）2号住院楼二层

	1
	六类非屏蔽网线
	线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号

标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2

通过标准最高传输频率250MHz测试

单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m

标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 

护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm

包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱

安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃

6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书

产品符合TLC认证并提供证书

产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
	
	

	2
	单口面板
	面板参数：
信息插座与面板采用90度安装方式

组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露

网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入

带有标识纸和标识盖，方便维护和使用

面板尺寸：高度:86×宽度:86mm

颜色：白色

材料：ABS

六类非屏蔽模块参数：

保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2
阻燃级别：V-0
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：180度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	3
	六类配线架
	标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U

后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸

标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 

线缆管理：自带后部线缆管理单元

标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识

IDC：磷青铜

金针：磷青铜表面镀金

线缆保护盖：PC 材料

进线方式：180°进线

卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG

打线方式：T568A/T568B

插头与插座插合次数：≥1000次

导线端接次数：≥250次

最高传输频率：250MHz

工作温度：-10℃～+60℃
	
	

	4
	电工线槽
	ML30
	
	

	（四）系统集成费
	网络端口调试、机柜内网线整理、配合各科室网络调整测试等
	
	


供应商全称（盖章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                  
日期：            年        月       日
说明：
①、本表须根据采购人技术参数或招标要求逐条应答；
②、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制采购人技术参数或招标要求，或全部响应仅以“符合、满足”应答；
③、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；
一、技术部分文件

4、投标函

致： 安宁市第一人民医院
根据贵方安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目（项目编号： ANYGT-YNTP-2023N33）的院内谈判采购公告及采购需求，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加贵院组织的院内谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按院内谈判采购邀请函及服务需求，我方愿以 小写：  大写：   作为响应报价。

2. 如果我方报价被接受，则至合同履行完毕为止，本投标函保持有效。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4. 我方承诺严格遵守谈判邀请函中的各项要求及合同条款，在合同生效后     内完成任务，并承担合同规定的责任义务。

5. 我方已详细审核谈判邀请函，我方对谈判邀请函各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 同意应贵方要求提供与本谈判采购有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商的行为。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：             
电    话：                             传    真：                                                    
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字或盖章）

谈判日期：            年       月       日
二、服务商资质证明文件
1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、投标供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件加盖公章；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供近1年（2019年-2021年中任意1年）的财务审计报告或出具银行发出资信证明，若成立时间不足1年或无此项凭证的提供具有良好的商

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2022年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，若成立时间不足1年或无上述材料的提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书

业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；
7、重大违法记录书面声明
提供参加本次政府采购活动前3年内（2019年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，声明中包含本次采购的项目名称及项目编号

8、谈判申请人具有法律、行政法规规定的其他条件

提供无行贿犯罪记录承诺书

类似项目业绩（提供近期相同服务在其他医院或单位成交证明，以中标通知、合同、发票等复印件为准，并加盖公司鲜章）

四、质量承诺及保障措施

（由服务商根据谈判公告、服务要求及自身实际情况自行编写，格式自拟）

五、违约责任承诺

（由服务商根据谈判公告及服务要求及自身实际情况自行编写，格式自拟）
技术服务团队配置情况

（由服务商根据谈判公告及服务要求及自身实际情况自行编写，格式自拟）

七：            

二次报价承诺书

致：安宁市第一人民医院

根据贵方安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目（项目编号： ANYGT-YNTP-2023N33）采购需求，我方愿按小写：¥       元，大写：           作为最终投标报价按上述标准的要求承担投标文件所规定的全部责任和义务,并承担相应的服务工作。
其他补充说明（或其他优惠条件）（若有）：
供应商：                      
法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

日期：     年   月   日
注意：此表不需装订在响应文件里，单独打印加盖公章后带到谈判现场填写！


