附件1：安宁市第一人民医院I期临床试验研究中心监控视频存储服务器、存储阵列及超声波身高体重测量仪等设备购置项目采购需求
标段一：超声波身高体重测量仪1台

1、身高测量方式：超声波测量；

2、测量项目：身高，体重，身体质量指数(BMI)；

3、测量范围：身高70~200 cm；体重2~200 kg；

4、准确度等级：身高士5mm；

5、体重等级III；

6、检定分度值：身高1mm；

7、体重100g；

8、测量单位：cm，kg，kg/m²；

9、显示界面：LED数字显示；

10、语言提示：全程语音播报；

11、打印机：热敏式打印机；

12、通信功能：RS-232℃；
标段一：移液器6支

单道手动可调移液器；
2、量程：100-1000ul；

3、增量：5ul；

标段一：电子天平秤4台

不锈钢方型秤盘；

2、水平仪，水平调整脚；

3、最大秤量：6000g；

4、分度值：0.1g；

5、精准等级：III级；

6去皮/ 置零；

7、充电/插电两用。
标段一：紫外辐照计1台

1、光谱响应：230nm-280nm, λp=254nm；

2、量程范围：0-20000 μW/cm²；

3、分辨率：0.1μW/cm²；

4、测量精度：±10％；

5、功率数据存储间隔：1S/10S/60S可选；

6、仪器记录数据：不少于25组，可导出功率测量曲线；

7、探头尺寸约直径39mm×厚15mm；

8、探头线长：≥米；

9、可电池供电；

10、配件：1米挂钩及底座。

标段一：风速仪1台

1、数显热敏风速仪，可伸缩探头（最大长度820mm）；

2、时均或多点平均值计算；

3、大气压补偿：内置压力传感器；

4、测量范围：0.01~30m/s；

5、测量精度：±（0.03m/s+4.0%测量值）（0.01~+20 m/s)，±(0.5 m/s +5.0%测量值)（20.01~+30m/s)；

6、分辨率：0.01 m/s；

标段二：监控视频存储服务器、存储阵列1套

一、48盘位存储服务器

1、具有不少于48个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；支持监控级硬盘和企业级硬盘；支持（不同品牌）SATA和SAS硬盘混插；硬盘容量应支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T等；

2、视频接入带宽≥1024M，转发带宽≥800M ；

3、支持接入协议具有Onvif，GB/T 28181设置选项；

4、支持流媒体协议直接存储功能；

5、支持同时开启SAN、NAS模式；应支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理；

6、▲支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5和RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、VRAID、RAID5EE、RAID Erasing code模式；并支持RAID即建即用模式。（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证）；

7、配置不低于64位多核处理器；支持不少于4个内存卡槽，可扩展至64G；支持扩展不少于4个光口；具有不少于4 个RJ-45千兆网络接口、2个前置USB2.0、2个后置USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、8路报警输入、4路报警输出；

8、▲支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证）；

9、▲支持配置不同的磁盘策略，按时间删除、按空间删除（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证）；

10、机箱高度不高于6U；

11、支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作；

12、支持多台设备在不增加任何外围服务器的情况下可进行虚拟化生成一个存储系统；

13、当硬盘处于非工作状态时，可通过客户端软件显示休眠信息参数，进行读写操作时硬盘应被唤醒；

14、能预录报警触发前1～40min的视频录像；

15、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像；

16、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信息；

17、可通过浏览器对接入的任意一个视频通道的摄像机进行码率单独设置或批量设置；

18、当设备CPU使用率达到设定级别时，应可通过浏览器给出报警提示信息；

19、网络中断后重新恢复，设备应可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传；

20、支持双电源冗余供电；

21、可在5℃~+40℃内正常工作；

二、数据存储：16T企业盘48块。

三、综合管理服务器

1.用户身份认证功能

1)对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。

2)★登录方式支持密码认证、指纹认证、ukey认证。（需提供公安部检测报告证明文件）；

2.实时图像点播功能：能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。

3.硬件参数

1)支持嵌入式Linux 操作系统。

2)具有2 个HDMI 接口， 1 个VGA 接口，1个232 串口，2 个USB3.0 接口，2 个USB2.0接口，4 个千兆以太网口，1 对音频输入/输出接口，1 个复位键，8 路报警输入，4 路报警输出接口。

3)★具有8个SATA 硬盘接口（支持监控级和企业级，支持硬盘容量4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T）。（需提供公安部检测报告证明文件）；

4)支持前置硬盘，不需拆机即能实现硬盘插拔。

5)★前面板应具有8 个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。（需提供公安部检测报告证明文件）；

6)支持电源模块，风扇模块，主板模块，解码板模块和硬盘为独立模块化；

7)采用服务器架构，设备高度规格为2U。

8)★配备静音风扇，距离风扇口10cm 处运行噪声应不高于50.0dB。（需提供公安部检测报告证明文件）；

4.功能视图功能

1）★平台功能支持模糊检索。（需提供公安部检测报告证明文件）；

2）★平台功能支持自定义展示。（需提供公安部检测报告证明文件）；

5.系统设置功能：支持对平台进行模块化配置管理，包括组织架构、设备管理、权限管理、存储管理、报警管理、门禁管理、人员管理、车辆管理、出入区域管理、考勤管理、日志查询、访客配置、平台级联、AR实景指挥管理、授权认证、MQ管理、邮件设置、数据库备份、NTP校时管理、自定义配置、手机APP设置。

6.视频监控管理功能

1)支持对指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像。

2)支持多个用户对同一图像资源同时点播，支持在GIS地图上进行画面实时预览。

3)能支持电脑客户端和移动客户端（Android、iOS）的视频预览，支持谷歌、IE、360等浏览器的实时预览。

4)★支持接入全景摄像机，实现180度/360度的全景监控，可配置区域入侵，停车检测，单/双绊线检测，人员聚集，物品遗留，徘徊检测，虚焦侦测，奔跑检测、丢失检测、进入/离开区域、值岗检测、人数统计、场景变更检测，音频异常检测功能。（需提供公安部检测报告证明文件）；

5)★支持接入热成像摄像机，可进行实时预览，录像回放，接收超高温、烟火、温差报警消息。（需提供公安部检测报告证明文件）

6)★支持对前端摄像机的会议签到、人脸巡更、警戒驱离进行配置管理（需前端支持）。（需提供公安部检测报告证明文件）；

7)支持接入鱼眼摄像机。

8)支持云台控制，可控制云台8个转向、缩放、光圈；支持设置云台预置位；支持隐形云台及快球3D控制（通过鼠标框选进行放大、缩小）；支持开启球机的雨刷功能。

9)★管理平台支持给不同的用户设置用户级别，高级别的用户有优先控制设备的权限，支持云台控制用户信息叠加。（需提供公安部检测报告证明文件）；

10)支持查看监控点信息，支持在预览画面进行开启语音对讲、开关声音、抓图、多图抓拍等操作。

11)★支持监控画面记忆功能，客户端退出后再次登录时，依然可以显示退出前的画面。（需提供公安部检测报告证明文件）；

12)支持实时预览的主、子码流切换。

13)支持预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏设置主子码流自适应切换，低于设置的分屏数时主码流预览，高于设置的分屏数时自动切换为子码流预览。

14)★支持在1/2/3/4/6/7/8/9/10/13/14/16/17/24/25/36/49/64画面时进行监控点位轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。（需提供公安部检测报告证明文件）；

15)支持电子放大功能，可通过鼠标滚轮对预览和回放画面进行放大缩小，点击鼠标可拖动画面。

16)支持录像标签功能，支持查询、修改、删除标签，可通过标签定位录像并回放。

17)支持对录像进行手动抽帧、加锁、解锁。

18)支持按时间、监控点位、录像存储方式检索录像，客户端录像回放支持1/4/6/7/9/自定义（最大100分屏）画面及全屏显示。

19)支持单帧回放和播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、16倍速）。

20)录像回放应支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放。

21)支持前端存储、集中存储、本地存储等存储方式。

22)支持设备收藏功能，用户可根据需要进行点位收藏快速查看；

23)支持电子地图定位功能；

24)支持对指定通道的监控画面进行锁定；

25)支持 RTSP、HLS、FLV、RTMP码流转发协议

26)★支持开启/关闭ws（websocket）协议。（需提供公安部检测报告证明文件）

27)支持接入网络键盘。

7.★无插件视频（需提供公安部检测报告证明文件）

1）当开启无插件视频播放时，支持设备树展示；

2）支持主子码流视频播放/断开视频/视频全屏/取消全屏/音频预览；

3）支持云台控制；支持对设备进行焦距/光圈/变倍调整；

4）支持视频预览1/4/6/9分屏；

5）支持手动抓拍/手动开始录像/手动停止录像；

6）支持播放私有协议视频流及网关视频；

7）支持查询定时/手动/报警录像；

8）支持查询集中/前端存储录像；

9）支持可拖动时间轴展示录像、录像全屏、取消全屏及音频控制；

10）支持播放录像、暂停播放录像、停止播放录像；

11）支持0.5、1、2、4、5倍速播放录像；

12）支持录像回放1/4/6/9分屏；

13）支持按时间段按文件下载录像；

14）支持下载文件格式为MP4，VLC；支持下载任务管理。

8.系统性能

1)应支持添加1000个前端IPC。

2)应支持接入主流厂家（海康、大华等）的IPC设备；

3)接入设备应具有ONVIF、私有协议等设置选项。

4)应内置网关、支持对接GB/T 28181-2016协议。

5)★支持GAT 1400.4-2017协议。（需提供公安部检测报告证明文件）；

6)日志查询能力：千万条日志记录秒级检索。

7)本地文件存储能力最大达15M/s。

8)最大支持管理10万人员。

