附件1安宁市第一人民医院半导体激光治疗仪购置项目采购需求

1、推车式可移动主机，配带锁脚轮；

2、激光波长：810nm 、660nm 双波长；

3、*激光介质：GaAlAs(砷铝镓)，非LED 发光二极管；

4、双路输出，有点和面两种不同治疗面积的治疗头；

5、*双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；

6、治疗头最大输出光功率：点治疗头≥500mW；面治疗头≥2400mW；

7、治疗头出口光斑：点治疗头Ø≤10mm；面治疗头≥6200mm2；

8、治疗头调节支臂：阻尼式，臂长≥80 厘米，方便临床操作；

9、*输出控制模式：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡 3种输出控制模式；

10、*振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；

11、*振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；

12、光功率调节功能：双路均可在 0～最大值之间连续调节；

13、治疗时间控制功能：可在 0～90min 之间调节；

14、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在 1～9s之间分别调节；

15、液晶实时显示治疗参数及动态变化；

16、*具有参数设置记忆功能；

17、*语音提示操作，音量大小可调；

18、*可显示设备累计使用时间；

19、具有 III 类准字号注册证。

备注：*号条款为实质性要求，需响应！
