附件1：安宁市第一人民医院（金方院区）互联网宽带服务购置项目（2025-2026年度）采购需求

1、宽带要求  
300M互联网专线。上下行速率不能低于300M。
2、时延要求   
网络的接通率平均值大于98%，最低值97%。
客户端至网关设备时延：平均值小于1ms,最大值10ms。
3、公网IP地址：
提供不少于满足业务使用需求数量的16个公网IPV4地址。
4、测试报告：
[bookmark: _GoBack]专线开通后，需提供符合国家标椎的专业开通测试报告，包括：符合合同约定的光纤线路类型、上下行宽带、接口标准、网络技术指标等信息。
