附件1安宁市第一人民医院外周超声小探头购置项目采购需求
20M超声小探头参数：
1. 工作频率:20MHz;
2. ▲轴向分辨力:≤0.2mm;
3. 扫描角度:环形360°;
4. 小探头外径:≤1.7mm，可通过超细支气管镜1.7mm活检孔道；
5. 探头使用年限不少于2年；                                                                 
6. 适用于主机iMP-8806，iMP-8901；
7. 经测试探头图像清晰，分辨率高；探头软硬适中；
8. 匹配目前正在使用的国产内镜超声主机。
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