附件1：安宁市第一人民医院医保线路服务购置项目（2025-2026年度）采购需求

[bookmark: _GoBack]一、项目采购内容
1条100M数据专线（医保专线）。
2、 技术要求
	专线类别
	质量指标内容
	指标定义
	标准

	数据专线
	误码率
	在一个确定的测试期间，接收出现差错的比特数与总发送的比特数之比
	≤1e-9

	
	时延
	端到端不丢包情况下的网络转发数据所用时间，包括传输时延和传输节点处理时延。
	跨省、跨市时延：0.8ms/百公里（单向时延）；本地网内≤10ms

	
	丢包率
	在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比
	在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤0.1%（挂表测试为准）。


三、售后服务
1、运维保障全面
7*24h全网监控，故障直接联系维护人员，第一时间恢复业务故障，全面确保网络质量。
2、业务扩容零中断
专线使用PTN开通，PTN分组传输技术更具有业务不中断灵活扩容的特点。
